{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,24,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-01-08","<0.0025","<0.0025","0.05","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-01-08","0.0000236","0.0000175","0.1","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-01-08","0.00962","0.00713","1.0","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-01-08","12","10","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-01-08","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-01-08","3.98","3.24","60","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-01-08","1.6","1.3","30","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-01-08","98","80","300","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-01-07","0.0167","0.0159","1.0","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-01-07","0.0000459","0.0000437","0.1","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-01-07","2.44","2.57","60","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-01-07","4","4","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-01-07","1.6","1.5","30","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-01-07","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-01-07","83","87","300","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-01-07","<0.0025","<0.0025","0.05","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-01-18","0.0158","0.0126","1.0","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","一氧化碳","2024-01-18","5","4","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","颗粒物","2024-01-18","1.9","1.5","30","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","氯化氢","2024-01-18","1.17","0.98","60","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","二氧化硫","2024-01-18","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","氮氧化物","2024-01-18","131","102","300","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","汞及其化合物","2024-01-18","<0.0025","<0.0025","0.05","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-01-18","0.000054","0.0000432","0.1","mg/m3","否"]