{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024废水2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024废水2","index":0,"n_rows":139,"n_cols":9,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,6,0],[7,0,10,0],[11,0,14,0],[15,0,18,0],[19,0,22,0],[23,0,26,0],[27,0,30,0],[31,0,34,0],[35,0,38,0],[39,0,42,0],[43,0,46,0],[47,0,50,0],[51,0,54,0],[55,0,58,0],[59,0,62,0],[63,0,66,0],[67,0,70,0],[71,0,74,0],[75,0,78,0],[79,0,82,0],[83,0,86,0],[87,0,90,0],[91,0,94,0],[95,0,98,0],[99,0,102,0],[103,0,106,0],[107,0,110,0],[111,0,114,0],[115,0,118,0],[119,0,122,0],[123,0,126,0],[127,0,130,0],[131,0,134,0],[135,0,138,0]]}
["2024年张家港市重点排污单位废水企业监督性监测数据（第二批）"]
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","限值","单位","是否超标"]
["张家港市吴氏纺织印染有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","0.12","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-06-12","49","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-06-12","0.06","0.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","苯胺类","2024-06-12","<0.03","1.0","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-06-12","2.96","12","mg/L","否"]
["张家港市华益纺织有限公司染色分公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-11","0.21","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-11","4.61","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-11","0.14","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-11","152","500","mg/L","否"]
["张家港市永盛印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","7.76","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","0.10","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","0.5","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","290","500","mg/L","否"]
["张家港扬子染整有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-04-09","53","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-04-09","0.48","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-04-09","0.13","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-04-09","3.89","30","mg/L","否"]
["张家港市清泉水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-06-12","3","10","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","0.12","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-06-12","0.12","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-06-12","46","50","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司第一污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总磷（以P计）","2024-01-06","0.206","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","化学需氧量","2024-01-06","19","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总氮（以N计）","2024-01-06","8.76","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-01-06","0.636","4","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司塘桥片区污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-05-22","0.05","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-05-22","0.12","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-05-22","16","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-05-22","8.85","12","mg/L","否"]
["国一制纸（张家港）有限公司","张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","化学需氧量","2024-06-12","42","500","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","0.48","25","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","总氮","2024-06-12","2.07","70","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","总磷","2024-06-12","0.07","5","mg/L","否"]
["张家港市贝贝印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-14","4.11","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-14","0.31","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-14","5.48","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-14","74","200","mg/L","否"]
["江苏张家港酿酒有限公司","张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","3.88","8","mg/L","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","13.6","30","mg/L","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","480","800","mg/L","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","26.9","40","mg/L","否"]
["江苏澳洋纺织实业有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-04-09","6.95","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-04-09","224","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-04-09","2.5","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-04-09","0.32","1.5","mg/L","否"]
["张家港市新隆色染整理有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-12","0.23","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-12","16.6","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","7.16","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-12","418","500","mg/L","否"]
["陶氏硅氧烷（张家港）有限公司","张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","总氮","2024-06-13","2.51","50","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","氨氮","2024-06-13","0.09","25","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","化学需氧量","2024-06-13","151","500","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","总磷","2024-06-13","0.18","2","mg/L","否"]
["张家港市皇冠鞋帽有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-06-12","11","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","0.22","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-06-12","10.6","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-06-12","0.03","0.5","mg/L","否"]
["华芳集团毛纺织染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-12","33","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","2.52","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-12","4.26","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-12","0.04","1.5","mg/L","否"]
["张家港城南污水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-04-11","0.52","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-04-11","9","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-04-11","7.38","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-04-11","0.04","0.5","mg/L","否"]
["张家港久盈针织服装有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-06-13","43","200","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","4.45","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-06-13","5.83","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-06-13","0.09","1.5","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司锦丰片区污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-01-29","0.09","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-01-29","0.15","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-01-29","7.29","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-01-29","21","50","mg/L","否"]
["张家港市普坤纺织实业有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-12","0.55","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","6.48","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-12","204","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-12","13","30","mg/L","否"]
["可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","9.2","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-12","0.21","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-12","47","200","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-12","10.7","30","mg/L","否"]
["易可纺新材料科技（苏州）有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-04-25","0.08","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-04-25","288","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-04-25","9.28","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-04-25","12.2","30","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司第三污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-01-06","0.6","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-01-06","0.234","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-01-06","6.5","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-01-06","25","50","mg/L","否"]
["张家港市康盛织染有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-04-08","0.05","5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","化学需氧量","2024-04-08","45","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-04-08","3.83","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-04-08","0.21","0.5","mg/L","否"]
["江苏申洲毛纺有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-04-10","92","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-04-10","0.44","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-04-10","0.16","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-04-10","4.91","30","mg/L","否"]
["江苏东图纺织有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","总磷（以P计）","2024-06-14","0.04","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","化学需氧量","2024-06-14","62","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","氨氮","2024-06-14","4.2","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","总氮（以N计）","2024-06-14","6.29","30","mg/L","否"]
["张家港市美达漂染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-11","0.34","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-11","5.45","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-11","246","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-11","9.56","30","mg/L","否"]
["张家港市双盈印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-04-09","6.51","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-04-09","0.3","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-04-09","49","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-04-09","0.76","20","mg/L","否"]
["张家港市诚信印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","0.5","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","7.76","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","290","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","0.1","1.5","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司第二污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-01-05","0.194","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-01-05","0.760","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-01-05","13","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-01-05","4.6","12","mg/L","否"]
["张家港市新航印花有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","0.48","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","292","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","9.07","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","1.62","20","mg/L","否"]
["江苏宏宝工具有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","0.11","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","0.04","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","7","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","4.34","15","mg/L","否"]
["张家港互益染整有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","0.12","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-06-13","0.11","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-06-13","6.68","15","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-06-13","36","60","mg/L","否"]
["张家港市南城污水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-04-11","5.73","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-04-11","0.21","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-04-11","46","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-04-11","0.09","0.5","mg/L","否"]
["张家港天铭纺织印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-13","16.6","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-13","0.36","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-13","12.8","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-13","162","200","mg/L","否"]