{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,4,0],[5,0,8,0],[10,0,17,0],[18,0,20,0],[21,0,23,0],[24,0,26,0],[27,0,34,0],[35,0,38,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年重点排污单位废气监督监测（第一批）"]
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标"]
["张家港市飞翔环保科技有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧废气排放口DA001","二氧化硫","2024-09-04","7","6","100","mg/m3","否"]
["张家港市飞翔环保科技有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧废气排放口DA001","氮氧化物","2024-09-04","64","51","300","mg/m3","否"]
["张家港市飞翔环保科技有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧废气排放口DA001","颗粒物","2024-09-04","<1","<1","30","mg/m3","否"]
["张家港华兴电力有限公司","固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021)","一号机排气筒(NG-901FA-R)","氮氧化物","2024-06-24","<3","<3","30","mg/m3","否"]
["张家港华兴电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","一号机排气筒(NG-901FA-R)","烟尘","2024-06-24","1.6","1.3","5","mg/m3","否"]
["张家港华兴电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","一号机排气筒(NG-901FA-R)","二氧化硫","2024-06-24","<3","<3","35","mg/m3","否"]
["张家港华兴电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","一号机排气筒(NG-901FA-R)","林格曼黑度","2024-06-24","<1","<1","1","级","否"]
["江苏融地再生资源有限公司","《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)","废气排气筒(DA001)","硫酸雾","2024-07-30","<5","<5","5","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","焚烧炉(DA003)","非甲烷总烃","2024-09-23","0.37","0.37","80","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","氟化氢","2024-09-23","3.2","3.2","4.0","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","一氧化碳","2024-09-23","<3","<4","100","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","氯化氢","2024-09-23","1.92","1.92","60","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","颗粒物","2024-09-23","2","2.4","30","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","二氧化硫","2024-09-23","21","25","100","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020)","焚烧炉(DA003)","氮氧化物","2024-09-23","137","163","300","mg/m3","否"]
["凯凌化工（张家港）有限公司","危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)","焚烧炉(DA003)","烟气黑度","2024-09-23","<1","<1","1","级","否"]
["贝内克-长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","P4排气筒DA001","二氧化硫","2024-06-24","<3","<3","50","mg/m3","否"]
["贝内克-长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","P4排气筒DA001","非甲烷总烃","2024-06-24","14.1","14.1","60","mg/m3","否"]
["贝内克-长顺汽车内饰材料（张家港）有限公司","合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)","P4排气筒DA001","氮氧化物","2024-06-24","8","8","100","mg/m3","否"]
["张家港保税区长源热电有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","5#、6#脱硫塔(DA009)","二氧化硫","2024-06-17","<3","<3","35","mg/m3","否"]
["张家港保税区长源热电有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","5#、6#脱硫塔(DA009)","氮氧化物","2024-06-17","36","35","50","mg/m3","否"]
["张家港保税区长源热电有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","5#、6#脱硫塔(DA009)","烟尘","2024-06-17","1.3","1.3","5","mg/m3","否"]
["联峰钢铁（张家港）有限公司","江苏省钢铁行业超低排放标准(null)","300烧结机头废气排DA028","颗粒物","2024-09-09","<1","<1","10","mg/m3","否"]
["联峰钢铁（张家港）有限公司","江苏省钢铁行业超低排放标准(null)","300烧结机头废气排DA028","二氧化硫","2024-09-09","<3","<3","35","mg/m3","否"]
["联峰钢铁（张家港）有限公司","江苏省钢铁行业超低排放标准(null)","300烧结机头废气排DA028","氮氧化物","2024-09-09","13","16","50","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","废气排气筒(DA001)","非甲烷总烃","2024-07-16","0.17","0.17","80","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","恶臭污染物排放标准(GB14554-93)","废气排气筒(DA001)","硫化氢","2024-07-16","<0.0003","<0.0003","21","kg/h","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021)","废气排气筒(DA001)","汞及其化合物","2024-07-16","0.0048","0.0067","0.03","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)","废气排气筒(DA001)","甲醇","2024-07-16","<0.5","<0.5","60","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","燃煤电厂大气污染物排放标准(DB 32/4148-2021)","废气排气筒(DA001)","氮氧化物","2024-07-16","30","42","50","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021)","废气排气筒(DA001)","二氧化硫","2024-07-16","<3","<4","35","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021)","废气排气筒(DA001)","颗粒物","2024-07-16","<1","<1.4","10","mg/m3","否"]
["江苏富淼科技股份有限公司","燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148—2021)","废气排气筒(DA001)","烟气黑度（林格曼黑度，级）","2024-07-16","<1","<1","1","级","否"]
["张家港华兴金城电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","3#排放口(DA001)","烟尘","2024-06-24","1.4","1.2","5","mg/m3","否"]
["张家港华兴金城电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","3#排放口(DA001)","二氧化硫","2024-06-24","<3","<3","35","mg/m3","否"]
["张家港华兴金城电力有限公司","火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)","3#排放口(DA001)","林格曼黑度","2024-06-24","<1","<1","1","级","否"]
["张家港华兴金城电力有限公司","固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021)","3#排放口(DA001)","氮氧化物","2024-06-24","8","7","30","mg/m3","否"]