{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2024废水3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2024废水3","index":0,"n_rows":232,"n_cols":9,"rows_kept":232,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,6,0],[7,0,10,0],[11,0,15,0],[16,0,20,0],[21,0,25,0],[26,0,31,0],[32,0,36,0],[37,0,41,0],[42,0,46,0],[47,0,50,0],[51,0,54,0],[55,0,59,0],[60,0,63,0],[64,0,68,0],[69,0,73,0],[74,0,78,0],[79,0,83,0],[84,0,87,0],[88,0,92,0],[93,0,96,0],[97,0,101,0],[102,0,106,0],[107,0,110,0],[111,0,117,0],[118,0,122,0],[123,0,127,0],[128,0,132,0],[133,0,137,0],[138,0,142,0],[143,0,147,0],[148,0,152,0],[153,0,157,0],[158,0,162,0],[163,0,167,0],[168,0,173,0],[174,0,178,0],[179,0,183,0],[184,0,188,0],[189,0,193,0],[194,0,198,0],[199,0,203,0],[204,0,208,0],[209,0,212,0],[213,0,217,0],[218,0,222,0],[223,0,226,0],[227,0,231,0]]}
["2024年张家港市重点排污单位废水企业监督性监测数据（第三批）"]
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","限值","单位","是否超标"]
["江苏澳洋纺织实业有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-27","5.21","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-27","92","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-27","7.9","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-27","1.94","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-27","0.23","1.5","mg/L","否"]
["江苏宏宝工具有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.04","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-26","0.01","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","化学需氧量","2024-09-26","4","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-26","1.72","15","mg/L","否"]
["江苏永钢集团有限公司","钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","废水排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.05","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","废水排放口","化学需氧量","2024-09-26","6","40","mg/L","否"]
[null,"钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","废水排放口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.01","0.5","mg/L","否"]
[null,"钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","废水排放口","pH值","2024-09-26","7.8","6-9","无量纲","否"]
[null,"钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","废水排放口","总氮（以N计）","2024-09-26","0.47","15","mg/L","否"]
["浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（大新厂区）","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-26","3.95","15","mg/L","否"]
[null,"钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","排放口","pH值","2024-09-26","7.8","6-9","无量纲","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.08","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-26","24","40","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","1.03","5","mg/L","否"]
["张家港扬子染整有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-27","319","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-27","0.5","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-27","0.11","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-27","10.3","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-27","8","6-9","无量纲","否"]
["张家港市皇冠鞋帽有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-13","18","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.08","5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-09-13","7.8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","苯胺类","2024-09-13","0.592","1.0","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-13","5.21","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-13","0.02","0.5","mg/L","否"]
["张家港市新航印花有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-07-18","0.37","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-07-18","441","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-07-18","7.5","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-07-18","5.55","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-07-18","0.14","20","mg/L","否"]
["江苏张家港酿酒有限公司","张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-12","2.29","8","mg/L","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-12","9.19","30","mg/L","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","化学需氧量","2024-09-12","407","800","mg/L","否"]
[null,"污水综合排放标准(GB8978-1996)","总排管(DW001)","pH值","2024-09-12","7.5","6-9","无量纲","否"]
[null,"张家港市给排水公司金港片区污水处理厂接管协议(null)","总排管(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-12","15.5","40","mg/L","否"]
["张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","设施排放口","化学需氧量","2024-09-18","25","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","设施排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","0.19","5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","设施排放口","pH值","2024-09-18","7.1","6-9","无量纲","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","设施排放口","总氮（以N计）","2024-09-18","4.16","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","设施排放口","总磷（以P计）","2024-09-18","0.03","0.5","mg/L","否"]
["张家港格林环境工程有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-08-22","0.11","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-08-22","3.72","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-08-22","0.22","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-08-22","35","50","mg/L","否"]
["张家港城南污水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","1.14","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-09-26","6","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-26","6.97","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-26","0.1","0.5","mg/L","否"]
["张家港市南城污水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-10","5.52","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-10","0.37","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-10","29","60","mg/L","否"]
[null,"化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006)","排放口","pH值","2024-09-10","7.1","6-9","无量纲","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-10","0.02","0.5","mg/L","否"]
["江苏东图纺织有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","总磷（以P计）","2024-09-13","0.12","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","化学需氧量","2024-09-13","29","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","氨氮","2024-09-13","0.44","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW002)","总氮（以N计）","2024-09-13","4.68","30","mg/L","否"]
["张家港市华益纺织有限公司染色分公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-12","0.06","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-12","1.29","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-12","7","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-12","0.13","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-12","99","500","mg/L","否"]
["张家港市普坤纺织实业有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-13","0.46","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-13","7.2","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","7.74","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-13","249","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-13","12.5","30","mg/L","否"]
["国一制纸（张家港）有限公司","污水综合排放标准(GB8978-1996)","接管口","pH值","2024-09-13","7.7","6-9","无量纲","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","化学需氧量","2024-09-13","91","500","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.09","25","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","总氮","2024-09-13","1.92","70","mg/L","否"]
[null,"张家港市清泉水处理有限公司接管协议[地标](null)","接管口","总磷","2024-09-13","0.03","5","mg/L","否"]
["张家港市金陵纺织有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-07-29","52","200","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-07-29","8.2","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-07-29","2.24","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-07-29","4.82","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-07-29","0.06","1.5","mg/L","否"]
["张家港市给排水有限公司乐余片区污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-26","9","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.05","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.12","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-26","9.13","12","mg/L","否"]
["竑昌兴业（张家港）织染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-26","337","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-26","4.08","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.11","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.67","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-26","8.2","6-9","无量纲","否"]
["张家港市给排水有限公司常阴沙污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","化学需氧量","2024-09-26","9","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-26","4.2","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.05","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放水(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-26","0.16","0.5","mg/L","否"]
["江苏申洲毛纺有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-12","88","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-12","0.17","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-12","0.22","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-12","7.43","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-12","7.9","6-9","无量纲","否"]
["张家港市贝贝印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB-4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-13","8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.08","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-13","1.04","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-13","2.3","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-13","92","200","mg/L","否"]
["张家港市骏马钢帘线有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","总排口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-12","9.85","15","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","总排口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-12","0.15","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-12","0.06","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","总排口(DW001)","化学需氧量","2024-09-12","15","50","mg/L","否"]
["张家港市清泉水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-13","1.62","10","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.07","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-13","0.22","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-13","42","50","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-09-13","8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","苯胺类","2024-09-13","0.06","1.0","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)","排放口","总锑","2024-09-13","0.011","0.05","mg/L","否"]
["张家港市美达漂染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-12","0.62","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-12","7.3","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-12","5.96","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-12","301","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-12","7.3","30","mg/L","否"]
["张高新（张家港）环境科技有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-08-12","0.1","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-08-12","0.22","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-08-12","8.94","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-08-12","31","60","mg/L","否"]
[null,"城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)","排放口","pH值","2024-08-12","8.2","6-9","无量纲","否"]
["张家港市双盈印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-27","8.2","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-27","8.54","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-27","0.23","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-27","153","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-27","0.26","20","mg/L","否"]
["浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（锦丰厂区）","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-18","1.38","15","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-18","4","40","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","0.06","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-18","0.02","0.5","mg/L","否"]
[null,"钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012)","排放口","pH值","2024-09-18","8.4","6-9","无量纲","否"]
["张家港市永盛印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-27","7","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-27","13.2","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-27","0.05","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-27","10.7","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-27","148","500","mg/L","否"]
["陶氏硅氧烷（张家港）有限公司","张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","总氮","2024-09-18","2.03","50","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","氨氮","2024-09-18","0.04","25","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","化学需氧量","2024-09-18","54","500","mg/L","否"]
[null,"张家港保税区胜科水务有限公司协议标准(null)","接管口","总磷","2024-09-18","0.08","2","mg/L","否"]
[null,"污水综合排放标准(GB8978-1996)","接管口","pH值","2024-09-18","7.8","6-9","无量纲","否"]
["江苏双盈纺织科技有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-26","8.7","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-26","9.42","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-26","424","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.48","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.68","20","mg/L","否"]
["张家港宇新羊毛工业有限公司","毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-18","0.07","1.5","mg/L","否"]
[null,"毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-18","100","200","mg/L","否"]
[null,"毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","0.21","25","mg/L","否"]
[null,"毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-18","19.8","40","mg/L","否"]
[null,"毛纺工业水污染物排放标准(GB-28937-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-18","7.7","6-9","无量纲","否"]
["张家港市诚信印染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-27","0.23","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-27","4.62","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-27","165","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-27","6.8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-27","0.05","1.5","mg/L","否"]
["可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.2","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-13","8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-13","0.69","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-13","59","200","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-13","2.55","30","mg/L","否"]
["江苏东源纺织科技实业有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-07-25","0.1","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-07-25","0.02","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-07-25","3.21","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-07-25","33","60","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-07-25","7.9","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","苯胺类","2024-07-25","0.081","1.0","mg/L","否"]
["苏州大邦纺织有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-18","369","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","3.82","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-18","12.6","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-18","0.28","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-18","7","6-9","无量纲","否"]
["张家港保税区胜科水务有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","  排放口","化学需氧量","2024-07-29","29","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","  排放口","总磷（以P计）","2024-07-29","0.08","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","  排放口","氨氮（NH3-N）","2024-07-29","0.12","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","  排放口","总氮（以N计）","2024-07-29","10.1","15","mg/L","否"]
[null,"化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2020)","  排放口","pH值","2024-07-29","7.6","6-9","无量纲","否"]
["北方天普纤维素有限公司张家港分公司","化学工业水污染物排放标准（地标）(DB32/939-2020)","接管口(DW001)","pH值","2024-06-12","7.9","6-9","无量纲","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-06-12","6.42","15","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-06-12","0.08","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-06-12","0.07","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-06-12","4","60","mg/L","否"]
["张家港市大新污水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-18","4.3","12","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","1.13","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-18","0.03","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)","排放口","化学需氧量","2024-09-18","32","60","mg/L","否"]
[null,"污水综合排放标准(GB8978-1996)","排放口","pH值","2024-09-18","6.7","6-9","无量纲","否"]
["张家港久盈针织服装有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","化学需氧量","2024-09-18","33","200","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","氨氮（NH3-N）","2024-09-18","13.3","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总氮（以N计）","2024-09-18","15","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","总磷（以P计）","2024-09-18","0.06","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口","pH值","2024-09-18","7.6","6-9","无量纲","否"]
["华芳集团毛纺织染有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","化学需氧量","2024-09-13","29","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.08","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","pH值","2024-09-13","6.8","6-9","无量纲","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-13","3.88","30","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","接管口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-13","0.02","1.5","mg/L","否"]
["张家港市清源水处理有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.06","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.22","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-26","49","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-26","2.55","12","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-09-26","6.6","6-9","无量纲","否"]
["张家港市给排水有限公司塘桥片区污水处理厂","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-08-12","0.04","4","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-08-12","0.18","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-08-12","14","50","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-08-12","8.05","12","mg/L","否"]
["张家港互益染整有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","0.17","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-26","0.06","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-26","2","15","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-26","41","60","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-09-26","7.8","6-9","无量纲","否"]
["张家港市吴氏纺织印染有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-09-13","0.71","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-09-13","52","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-09-13","0.17","0.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口","pH值","2024-09-13","6.4","6-9","无量纲","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-09-13","1.32","12","mg/L","否"]
["易可纺新材料科技（苏州）有限公司","纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","总磷（以P计）","2024-09-26","0.03","1.5","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","化学需氧量","2024-09-26","216","500","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2024-09-26","5.77","20","mg/L","否"]
[null,"纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)","排放口(DW001)","总氮（以N计）","2024-09-26","7.38","30","mg/L","否"]
["中粮东海粮油工业（张家港）有限公司","太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","氨氮（NH3-N）","2024-07-29","0.07","5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","化学需氧量","2024-07-29","14","60","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总磷（以P计）","2024-07-29","0.07","0.5","mg/L","否"]
[null,"太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)","排放口","总氮（以N计）","2024-07-29","6.2","15","mg/L","否"]
[null,"污水综合排放标准(GB8978-1996)","排放口","pH值","2024-07-29","8","6-9","无量纲","否"]